[목차]

Ⅰ. 닷 워치 소개

1. 제품 소개

2. 각 부분의 이름과 역할

Ⅱ. 닷 워치 착용하기

Ⅲ. 전원과 배터리

1. 전원 켜고 끄기

2. 충전하기

3. 배터리 잔량 확인 및 경고

4. 절전 모드

Ⅳ. 닷 워치 애플리케이션

1. 애플리케이션 다운받기

2. 닷 워치 페어링하기

Ⅴ. 닷 워치 애플리케이션 탐색하기

1. 내 워치 탭

2. 시계 탭

3. 기능 탭

4. 설정 탭

Ⅵ. 점자 모드로 닷 워치 사용하기

1. 시간과 날짜 확인

2. 노티

3. 스톱워치           .

4. 타이머

5. 메모

6. 그 밖의 기능

가. 전화 수신

나. 알람

다. 스마트폰 찾기

7. 설정하기

가. 워치 모드 변경

나. 반전 모드 변경

다. 시간 및 날짜 표시 형식 변경

라. 시간 및 날짜 설정

마. 블루투스 신호

바. 초기화

Ⅶ. 촉각 모드로 닷 워치 사용하기

1. 시간 확인

2. 노티

3. 스톱워치

4. 타이머

5. 메모

6. 그 밖의 기능

가. 전화 수신

나. 알람

다. 스마트폰 찾기

7. 설정하기

가. 워치 모드 변경

나. 반전 모드 변경

다. 시간 설정

라. 블루투스 신호

마. 초기화

Ⅷ. 안전 및 취급 주의 사항

이 사용 설명서는 닷 워치의 기본 설정 값을 기준으로 설명하고 있습니다. 사용 중인 모바일 디바이스의 소프트웨어 버전 또는 모델의 사양, 사용자의 설정에 따라 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다. 또한, 본 제품은 태블릿 PC에서는 지원되지 않습니다.

Ⅸ. 구성품과 규격 및 특성

1. 구성품 소개

2. 규격 및 특성

Ⅰ. 닷 워치 소개

1. 제품 소개

닷 워치는 모바일 애플리케이션과 연결하여 글자, 기호 정보를 점 형태로 출력하는 스마트 워치입니다. 닷 워치에는 내용을 점자로 표시하는 점자 모드와 점의 개수와 점의 모양으로 숫자와 메뉴를 표시하는 촉각 모드가 있습니다. 시계 기능으로도 사용이 가능하지만, 모바일 애플리케이션과 블루투스로 연결하여 사용하면 더욱 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

2. 각 부분의 이름과 역할

- 본체 닷 워치: 동그란 모양으로 워치의 윗면을 닷 워치 디스플레이라고 합니다, 디스플레이

가운데 세로줄을 기준으로 왼쪽과 오른쪽에 각각 2개씩 총 4개의 셀로 구성되어 있으며 셀을 보호하기 위한 보호 스킨이 부착되어 있습니다.

- 터치 센서: 두 번째 셀과 세 번째 셀 아래 있으며, 이전과 다음으로 이동할 수 있습니다.

- 크라운: 디스플레이 옆면 가운데 있는 주황색 버튼을 돌려서 메뉴를 이동할 수 있습니다.

- 선택 버튼: 크라운 위에 있는 버튼으로 기능을 선택합니다.

- 홈 버튼: 크라운 아래 있는 버튼으로 짧게 눌러 홈 화면으로 이동합니다.

Ⅱ. [닷 워치 착용하기]

밴드 끝의 자석 부분을 금속 루프에 끼운 후 손목을 넣어 줍니다. 다음 손목에 맞게 밴드를 당겨서 조절해 주세요.

[사진]

Ⅲ. 전원과 배터리

1. 전원 켜고 끄기

가. 전원 켜기

홈 버튼을 3초 이상 길게 눌러 주세요. 진동과 함께 모든 핀이 올라왔다 내려가며 전원이 켜집니다.

나. 전원 끄기

전원이 켜진 상태에서 홈 버튼을 3초 이상 길게 눌러 주세요. 진동과 함께 모든 핀이 내려가고 전원이 꺼집니다.

2. 충전하기

자석 기능이 있는 닷 워치 뒷면의 단자와 충전기의 단자를 정확히 맞추고 충전기를 USB 단자에 연결해 주세요. 워치에서 두 번의 짧은 진동과 함께 배터리 잔량이 표시되고 충전이 시작됩니다.

전원이 꺼진 워치를 충전하면 전원이 켜지며, 방전된 워치에서는 바로 진동이 울리지 않을 수 있으므로 30분 이상 충전하는 것을 권장합니다. 충전 중에는 절전 모드로 바뀌지 않으며, 충전 상태에 따라 배터리의 충전율이 표시됩니다. 충전이 완료되면 모든 핀이 내려가고 절전 모드 상태가 됩니다.

3. 배터리 잔량 확인 및 경고

가. 배터리 잔량 확인

홈 화면에서 크라운을 선택 버튼 방향으로 한 번 돌리면, 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. 점자 모드에서는 % 기호 없이 수표를 포함한 숫자가 10단위로 표시됩니다. 여기서 홈 화면이란 절전 모드가 아닌 디스플레이에 모든 핀이 내려간 상태 또는 시간 표시 화면을 의미합니다.

- 예: 10%  3-4-5-6/1/2-4-5

촉각 모드에서는 점의 개수로 배터리 잔량을 표시하며, 왼쪽부터 한 줄씩 증가합니다.

- 예: 50% 1-2-3-4-5-6/1-2-3-4-5-6/3-6/3-6

나. 배터리 경고

닷 워치의 배터리가 10%와 20%인 경우 각각 3번씩 진동하며 경고 메시지를 표시합니다.

배터리가 약 20%~30%일 경우, 워치가 방전되는 것을 방지하기 위해 충전하는 것을 권장합니다.

4. 절전 모드

워치는 설정한 대기 시간 동안 아무런 동작을 하지 않으면 배터리의 사용시간을 늘리기 위해 절전 모드 상태가 됩니다. 이 상태에서는 크라운은 동작하지 않으며, 홈 버튼을 눌러 활성화시킬 수 있습니다. 대기시간의 초기 설정 값은 60초입니다.

Ⅳ. 닷 워치 애플리케이션

1. 애플리케이션 다운 받기

닷 워치 애플리케이션은 Dot Incorporation에서 제공하며, 닷 워치 또는 Dot Watch로 검색하시면 됩니다.

· iOS: 9.0.0 버전 이상의 Apple App Store

· Android: 4.4.4 버전 이상의 Google Play Store

2. 닷 워치 페어링 하기

다음 순서에 따라 페어링을 진행해 주세요.

1) 스마트폰의 블루투스를 켜고, 닷 워치의 전원을 켭니다.

2) 닷 워치 애플리케이션을 실행하여 [페어링 시작]을 선택합니다.

3) 닷 워치 찾기 화면에서 Dot Watch DW-01, xxxx를 찾아 선택합니다. 여기서 xxxx는 시리얼 번호의 뒤에 네 자리를 의미합니다.

4) Android의 경우,

- 닷 워치xxxx를 선택하면 페어링이 완료됩니다.

- 페어링 성공 화면에 '닷 워치에 연결하였습니다'와 함께 '닷 워치 배우기'가 표시됩니다.

- iOS의 경우,

- 블루투스 연결 요청 팝업에서 ‘쌍으로 연결’을 선택합니다.

- 닷 워치가 알림을 표시 할 것인지에 대한 팝업에서 '허용'을 선택 합니다.

- 닷 워치 배우기 화면이 표시됩니다.

5) 닷 워치 배우기에서는 핀 올리고 내리기를 시작으로 다음 버튼을 눌러 닷 워치 배우기를 진행 할 수 있으며, 건너뛰기를 할 수도 있습니다.

6) 주언어를 설정하는 팝업에서 한국어를 선택하고 확인 버튼을 누릅니다.

7) 페어링과 주언어 설정이 완료되고 내 워치 탭의 '환영합니다' 화면이 표시됩니다. 이제 닷 워치의 다양한 기능을 사용해 보세요.

연결이 어려운 경우, 메일 또는 전문 고객 상담센터로 문의해 주세요.

-  E-mail: support@dotincorp.com 및 고객 전화 상담센터 닷 메이트: 1811-3324

Ⅳ. 애플리케이션 탐색하기

1. 내 워치탭

가. 페어링 전

- 페어링 시작: 페어링 시작 버튼을 눌러 워치 와 연동할 수 있습니다.

나. 페어링 후

- 배터리 상태: 워치가 애플리케이션과 연동되어 있을 때 워치의 배터리 잔량을 표시합니다.

2. 시계탭

가. 알람

최대 10개까지 설정 할 수 있으며, 워치 에서 진동이 울리며 설정한 시간을 알려 줍니다.

나. 정시 알림

초기 설정은 Off이며, On으로 변경 시 정각 알림을 워치의 진동을 통해 받을 수 있습니다.

3. 기능탭

가. 저장된 메시지

워치에서 저장한 메시지를 확인 할 수 있는 메뉴로 저장된 메시지는 워치에서 삭제하더라도 해당 메뉴에서는 삭제되지 않습니다.

나. 점자 배우기

선택한 글자가 점역 엔진을 통해 점역 되어 워치에 표시되며 내용은 터치 센서를 눌러 이동하면서 읽을 수 있습니다.

1) 숫자

개별 숫자에서는 선택한 숫자가 워치에 표시됩니다. 예를 들어, 7을 선택하면 워치에서 수표를 포함한 7이 점자로 표시됩니다.  ※7: 수표(3-4-5-6), 7(1-2-4-5)

0~9에서는 0부터 9까지의 숫자가 연속하여 표시되며, 터치 센서를 눌러 이동하면서 읽을 수 있습니다. 수표는 1 앞에만 표시되므로 참고해 주세요.

2) 알파벳

알파벳 메뉴에서는 대문자는 표시되지 않습니다.

- a부터 z까지

a부터 z까지의 알파벳이 워치에 표시됩니다. 터치 센서를 눌러 이동하면서 알파벳을 읽어 보세요.

- 알파벳을 직접 입력하여 전송할 수도 있습니다. 원하는 알파벳을 전송하여 읽어 보세요.

3) 놀이터

원하는 내용을 입력 후 전송하면 입력한 내용이 점역 되어 워치에 표시됩니다. 긴 내용의 경우, 터치 센서를 눌러 이동하면서 읽을 수 있습니다. Grade 설정에 따라 다르게 표시될 수 있으므로 참고해 주세요. 초기 설정값은 Grade 2입니다.

다. 메모

기록해 두고 싶은 내용을 쪽지에 쓰듯 원하는 내용을 작성 후 저장하면 애플리케이션과 워치에서 동시에 확인할 수 있습니다. 메모의 내용은 터치 센서를 눌러 이동하면서 읽을 수 있습니다. 메모는 최대 10개까지 저장되며, 영어는 약 240자, 한글은 약 80자까지 작성할 수 있습니다.

라. 닷 워치 찾기

애플리케이션을 통해 닷 워치를 찾는 기능으로 찾기 시작을 선택하면 워치 에서 진동이 길게 반복적으로 울리며 워치의 화면에 find가 표시됩니다. 닷 워치 찾기는 5분 동안 아무런 동작을 하지 않으면 자동 종료되며, 선택 버튼을 눌러 종료 후 홈 화면으로 이동합니다.

※ find: 1-2-4/2-4/1-3-4-5/1-4-5(점자 모드, 촉각 모드 동일)

4. 설정 탭

가. 내 디바이스

1) 출력 설정

- 점자 스크롤 속도: 오토스크롤 모드에서 점자가 움직이는 속도를 설정합니다.

- 진동 세기: 알림이나 경고 등 워치의 진동 세기를 설정합니다.

- 대기 시간: 아무런 동작이 없을 때 핀이 올라와 있는 시간을 설정합니다.

- 스크롤 셀 개수: 이동하는 셀의 개수를 확인 및 변경합니다.

2) 디스플레이 설정

- 워치 모드: 점자 및 촉각 모드가 있으며, 점자 모드 에서는 내용을 점자로 표시하고, 촉각 모드에서는 핀의 개수로 시간과 번호를 확인하고, 핀의 모양으로 메뉴를 표시합니다.

- 날짜 표시 순서: 월과 일의 순서를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 12월 24일을 변경하면 24일 12월로 표시됩니다.

- 시간제 표시 모드: 기본, 12시간제 또는 24시간제로 변경할 수 있습니다.

- 반전 모드: 편의에 따라 설정하는 것으로 이 모드 설정 시 버튼과 터치 센서의 위치가 변경됩니다.

3) 알림 설정

- 알림: on/off 할 수 있으며, off로 선택시 모든 알림과 전화의 수신이 워치로 전달되지 않으며, on 선택 시 전달됩니다.

- 전화: 전화가 왔을 때 워치에서의 수신 여부를 선택 합니다.

- 기타: 전화를 제외한 모든 앱의 알림 수신 여부를 선택합니다. off 선택시 모든 앱의 알림이 워치로 전달되지 않습니다.

Android의 경우, 각 앱별로 설정 할 수있으며, iOS의 경우, 기능이 제한될 수 있습니다.

4) 언어 설정

알림 메시지 및 메모 등의 내용을 점자로 표시 할 때 기준이 되는 언어와 grade를 설정 할 수 있습니다.

5) 펌웨어 업데이트

현재 버전과 새로운 버전에 대해 안내해 주고, 워치의 펌웨어를 업데이트 할 수 있습니다.

6) 워치 정보

스마트폰과 애플리케이션의 기본 정보인 장치 타입, 시리얼 번호와 펌웨어, 프로토콜, 애플리케이션, OS의 버전 정보를 확인할 수 있습니다.

7) 연결 해제

워치를 모바일 애플리케이션과 연동하지 않고 사용하기를 원하는 경우 설정하는 기능으로 연결을 해제하면 워치에 저장된 정보와 설정값은 모두 초기화됩니다. iOS에서는 모바일의 블루투스 설정에서 ‘기기 지우기’ 까지 진행한 후에 연결 해제가 완료됩니다.

나. 고객지원

1) 닷 메이트에게 문의하기

시각장애인 분들로 구성된 상담센터로 연결되어 상담을 받을 수 있습니다.

2) 이메일 문의하기

질문이나 문의 사항을 E-메일을 통해 상담 받을 수 있는 메뉴입니다.

다. 사용자 가이드

- 닷 워치 배우기

핀 올리기 내리기부터 점자 스크롤 모드 까지 닷 워치에 대해 학습할 수 있습니다.

라. 운영정책

이용 약관, 개인정보 취급방침, 오픈소스 라이선스, 진단 및 사용 데이터를 확인할 수 있습니다.

*App 버전과 OS버전이 표시됩니다.

Ⅵ. 점자 모드로 닷 워치 사용하기

1. 시간과 날짜 확인

가. 시간 확인하기

홈 화면 또는 절전 모드 상태에서 선택 버튼을 한 번 눌러 확인 합니다. 수표 없이 시간과 분을 표시하며, 선택 버튼을 한 번 더 누르면 왼쪽 두 셀엔 초를 오른쪽 두 셀엔 오전, 오후를 표시합니다. 24시간제 모드 에서는 오전/오후는 표시되지 않습니다.

※ 오전: AM(1/1-3-4), 오후: PM(1-2-3-4/1-3-4)

나. 날짜 확인하기

홈 화면에서 선택 버튼을 세 번 누르거나 초 확인 화면에서 선택 버튼을 한 번 더 누르면 확인 할 수 있습니다. 수표 없이 왼쪽 두 셀엔 월을, 오른쪽 두 셀엔 일을 표시합니다.

2. 노티

문자 메시지, 카카오톡, 페이스북 알림, 메일 등 사용자가 선택한 애플리케이션의 알림을 확인 할 수 있습니다. 두 번의 진동으로 메시지의 도착을 알려 줍니다. 메시지의 내용은 애플리케이션 이름, 발신자, 메시지 내용, 시간순으로 표시되며, 터치 센서를 눌러 이동하면서 읽을 수 있습니다. 최근에 도착한 메시지가 낮은 숫자로 저장됩니다.

가. 메시지 읽기

홈 화면에서 크라운을 홈 버튼 방향으로 한 번 돌려 메시지 수신 화면인 noti에서 선택 버튼을 누르면 노티 번호가 표시됩니다. 노티 번호는 크라운을 돌려 한 개씩 이동하거나 터치 센서를 눌러 10개씩 이동할 수 있습니다.

노티 번호에서 선택 버튼을 누르면 해당 번호의 메시지 내용이 표시됩니다. 메시지의 내용을 읽는 방법에는 터치 센서를 눌러 이동하면서 읽는 방법과 선택 버튼을 눌러 오토 스크롤 모드를 실행하여 읽는 두 가지 방법이 있습니다. 더 이상 읽을 내용이 없는 경우, 처음과 끝을 알리는 진동이 울리며, 메시지의 내용을 읽던 중 크라운을 돌리면 노티 목록으로 이동합니다.

※ noti: 1-3-4-5/1-3-5/2-3-4-5/2-4

나. 애플리케이션에 알림 메시지 저장하기

메시지를 읽는 도중 저장이 필요한 경우, 선택 버튼을 길게 누르면 진동과 함께 닷 워치 애플리케이션에 해당 메시지가 저장됩니다.

다. 알림 메시지 삭제하기

1) 전체 삭제하기

노티 목록 화면에서 홈 버튼을 3초 이상 짧은 진동이 울릴 때까지 길게 누르면 진동과 함께 메시지가 모두 삭제되며 메시지 없음을 뜻하는 none가 표시됩니다.

※ none: 1-3-4-5/1-3-5/1-3-4-5/1-5

2) 개별 삭제하기

메시지를 읽는 중 홈 버튼을 길게 누르면 진동과 함께 해당 메시지가 삭제되고 노티 목록으로 이동합니다.

3. 스톱워치

크라운을 홈 버튼 방향으로 두 번 돌려 stop에서 선택 버튼을 누르면 스톱워치의 대기 화면이 표시됩니다. 여기서 선택 버튼을 누르면 시간을 제기 시작하고, 한 번 더 누르면 일시 정지 됩니다.

스톱워치의 최대 시간은 24시간으로 59분 59초까지는 분과 초를 표시하고, 60분이 지나면 시와 분을 표시합니다. 선택 버튼을 길게 누르면 대기 화면으로 이동하고, 최대 시간이 지나면 초기화됩니다. 스톱워치는 일시 정지 후 다른 메뉴로 이동하는 경우, 초기화되며, 일시 정지하지 않고 이동하는 경우, 계속 시간을 카운트합니다.

※ stop: 2-3-4/2-3-4-5/1-3-5/1-2-3-4

4. 타이머

크라운을 홈 버튼 방향으로 세 번 돌려 timr 화면에서 선택 버튼을 누르면 시간 설정 화면이 표시됩니다. 선택 버튼을 누르면 타이머가 일시 정지되고, 한 번 더 누르면 재시작 됩니다.

타이머의 시간은 최대 59분 59초까지 가능하며, 크라운을 돌려 1씩 이동하거나 터치 센서를 눌러 10씩 이동하면서 설정할 수 있습니다. 왼쪽 두 셀에서 원하는 분을 맞추고 선택 버튼을 눌러 오른쪽 두 셀에서 초를 맞춘 후 선택 버튼을 누르면 타이머가 시작됩니다.

설정한 시간이 되면, 진동과 함께 타임아웃을 뜻하는 tout가 표시되며, 알림은 5분 후 자동 종료되지만 홈 버튼을 눌러 종료할 수도 있습니다. 타이머는 선택 버튼을 길게 누르거나 일시 정지 후 다른 메뉴로 이동하면 초기화되지만 일시 정지하지 않고 다른 메뉴로 이동하면 계속 시간을 카운트합니다.

※ timr: 2-3-4-5/2-4/1-3-4/1-2-3-5

※ tout: 2-3-4-5/1-3-5/1-3-6/2-3-4-5

5. 메모

애플리케이션의 메모 기능을 통해 작성한 내용을 워치에서 확인할 수 있습니다. 홈 화면에서 크라운을 홈 버튼 방향으로 네 번 돌려 메모를 뜻하는 memo에서 선택 버튼을 누르면 메모 목록의 번호가 수표와 함께 표시됩니다. 메모가 없는 경우 none가 표시됩니다.

※ memo: 1-3-4/1-5/1-3-4/1-3-5

※ none: 1-3-4-5/1-3-5/1-3-4-5/1-5

6. 그 밖의 기능

가. 전화 수신

전화가 오면, 닷 워치가 진동하며 화면에 call이 표시됩니다. 이때 홈 버튼을 누르면 전화가 거절되고, 선택 버튼을 누르면 발신자의 정보를 확인할 수 있습니다. 발신자 정보는 모바일 디바이스에 저장된 이름이나 발신자의 전화번호가 나타납니다. 전화를 받거나 거절한 뒤에는 홈 화면으로 이동합니다.

※ Android에서는 사용자의 모바일 기종이나 OS 버전에 따라 수신 및 거절 기능이 제한될 수 있습니다.

※ call: 1-4/1/1-2-3/1-2-3

나. 알람

애플리케이션에서 원하는 알람의 시간을 설정하면 워치는 설정된 시간에 진동과 함께 알람을 표시합니다. 왼쪽 두 셀엔 알람을 뜻하는 al이 표시되고, 오른쪽 두 셀엔 수표를 포함한 알람의 번호가 표시되며, 10번 알람은 0번으로 표시됩니다.

선택 버튼을 누르거나 아무런 동작이 없으면 일시 정지되고, 일시 정지된 알람은 5분 후에 다시 울립니다. 홈 버튼을 누르면 알람이 종료되며 홈 화면으로 돌아갑니다.

※ 10번 알람: al0(1/1-2-3/3-4-5-6/2-4-5)

다. 스마트폰 찾기

닷 워치가 스마트폰과 연동되어 있을 때 선택 버튼과 홈 버튼을 동시에 두 번 누르면 스마트폰에서 진동과 함께 소리가 울리며 위치를 알려 줍니다.

7. 설정하기

가. 워치 모드 변경

워치에서 홈 버튼, 선택 버튼, 홈 버튼을 순서대로 누르고, 선택 버튼을 길게 누르면 진동과 함께 촉각 모드 또는 점자 모드로 변경됩니다.

나. 반전 모드 변경

홈 화면에서 홈 버튼 두 번, 선택 버튼 두 번, 홈 버튼 두 번, 선택 버튼 두 번을 누르고, 선택 버튼을 길게 누르면 진동과 함께 변경됩니다. 버튼과 터치 센서의 위치, 크라운의 방향도 변경되므로 참고해 주세요.

다. 시간 및 날짜 표시 형식 변경

1) 시간 표시 모드

시간 확인 화면에서 선택 버튼을 길게 누르면 진동과 함께 12시간제 또는 24시간제로 변경됩니다.

2) 날짜 표시 순서

월과 일의 순서를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 12월 24일 / 24일 12월로 표시됩니다. 날짜 확인 화면에서 선택 버튼을 길게 눌러 변경할 수 있습니다.

라. 시간 및 날짜 설정

모바일과 블루투스로 연결되어 있는 경우, 시간과 날짜 설정은 되지 않으며 두 번의 짧은 진동으로 설정할 수 없음을 알려 줍니다.

1) 시간 설정

홈 화면에서 홈 버튼과 선택 버튼을 함께 길게 눌러 설정 화면인 set에서 선택 버튼을 누르면 시간 설정 화면이 표시됩니다. 시간은 크라운을 돌려 일의 자리를 바꾸거나 터치 센서를 눌러 십의 자리를 바꾸면서 설정할 수 있습니다. 왼쪽 두 셀에서 ‘시’를 맞추고 선택 버튼을 눌러 오른쪽 두 셀에서 ‘분’을 맞춘 후 선택 버튼을 누르면 왼쪽 두 셀에 ‘초’가 표시되고 크라운을 돌려 오른쪽 두 셀에서 am/pm을 맞추고 선택 버튼을 누르면 진동과 함께 설정이 완료됩니다. (24시 시간제에서는 분을 맞추고 선택 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.)

※ set: 2-3-4/1-5/2-3-4-5

※ AM: 1/1-3-4, PM: 1-2-3-4/1-3-4

2) 날짜 설정

모바일과 블루투스로 연결되어 있는 경우, 설정이 되지 않으며 두 번의 짧은 진동으로 설정할 수 없음을 알려 줍니다. 홈 화면에서 홈 버튼과 선택 버튼을 함께 길게 눌러 설정 화면인 set에서 선택 버튼을 길게 누르면 년도가 표시됩니다.

날짜는 크라운을 돌려 일씩 이동하거나 터치 센서를 눌러 십씩 이동하면서 설정할 수 있습니다. 원하는 년도를 맞추고 선택 버튼을 누르면 월과 일을 설정할 수 있습니다. 왼쪽 두 셀에서 월을 맞추고 선택 버튼을 눌러 오른쪽 두 셀에서 일을 맞춘 후 선택 버튼을 누르면 진동과 함께 설정이 완료됩니다.

* 워치에서 년도 확인은 되지 않으며, 지구의 공전 주기에 따라 4년에 한 번씩 하루가 추가되기 때문에 정확한 날짜 표기를 위해 년도를 설정합니다.

마. 블루투스 신호

모바일과 워치를 연결하지 않고 사용하기를 원하는 경우, 블루투스 신호를 끄거나 켤 수 있습니다. 모바일과 연결되어 있는 경우, 블루투스 신호를 끄면 이상 동작 할 수 있으므로 주의해 주세요. 블루투스 연결 상태 화면에서 선택 버튼을 길게 누르면 진동과 함께 블루투스 신호를 끄거나 켤 수 있습니다.

※ 신호를 끈 상태 off: 1-3-5/1-2-4/1-2-4

바. 초기화

1) 블루투스 초기화

워치를 다른 모바일과 연결하기 위해서는 워치에 저장되어 있는 블루투스 정보 초기화가 필요합니다. 홈 화면에서 크라운을 선택 버튼 방향으로 두 번 돌려 블루투스 연결 상태 화면에서 선택 버튼과 홈 버튼을 동시에 길게 누르면 진동과 함께 모든 핀이 올라왔다 내려가고 초기화가 진행됩니다.

2) 설정 초기화

시간, 워치 모드(점자, 촉각, 상하 반전), 시간 및 날짜 표시 방식, 출력 설정, 대기 시간, 블루투스 정보 등 모든 설정이 초기화됩니다. 워치의 전원이 꺼진 상태에서 선택 버튼과 홈 버튼을 함께 길게 누르면 전원이 켜지면서 초기화가 완료됩니다.

Ⅶ. 촉각 모드로 닷 워치 사용하기

1. 시간 확인

홈 화면 또는 절전 모드 상태에서, 선택 버튼을 한 번 눌러 점의 개수를 통해 시간을 확인 할 수 있습니다. 왼쪽 두 셀엔 시간을 오른쪽 두 셀엔 분을 나타내며, 점 하나는 한 시간과 5분을 의미합니다.

예를 들어, 왼쪽 두 셀에 3개의 점이 올라오면 3시를 의미합니다. 즉, 셀1에 1-2-4점이 표시됩니다. 오른쪽 두 셀에 8개의 점이 올라오면 40분에서 44분 사이를 의미합니다. 즉, 셀3에 1-2-3-4-5-6점, 셀4에1-4점이 표시 됩니다. 여기서 선택 버튼을 한 번 더 누르면 정확한 분을 확인 할 수 있습니다. 왼쪽의 두 셀엔 분의 십의 자리, 오른쪽 두 셀엔 분의 일의 자리를 표시합니다. 즉, 42분은 셀1(1-2-4-5점), 셀3(1-4점)으로 표시됩니다.

2. 노티

문자 메시지, 카카오톡, 페이스북 알림, 메일 등 사용자가 선택한 애플리케이션의 알림을 확인 할 수 있습니다. 두 번의 진동으로 메시지의 도착을 알려 줍니다. 메시지의 내용은 애플리케이션 이름, 발신자, 메시지 내용, 시간 순으로 표시되며, 터치 센서를 눌러 이동하면서 읽을 수 있습니다. 최근에 도착한 메시지가 낮은 숫자로 저장됩니다.

가. 메시지 읽기

홈 화면에서 크라운을 홈 버튼 방향으로 한 번 돌려 노티 화면에서 선택 버튼을 누르면 노티 번호가 표시됩니다. 노티 번호는 크라운을 돌려 한 개씩 이동하거나 터치 센서를 눌러 10개씩 이동할 수 있습니다.

노티 번호는 점의 개수를 통해 확인 할 수 있으며, 셀2엔 번호의 10의 자리를 3셀과 셀4엔 번호의 1의 자리를 표시합니다. 예를 들어, 27번 메시지인 경우, 셀2에 1-4점, 셀3에 1-2-3-4-5-6점, 셀4에 1점이 표시됩니다.

노티 번호에서 선택 버튼을 누르면 해당 번호의 메시지 내용이 표시됩니다. 메시지의 내용을 읽는 방법에는 터치 센서를 눌러 이동하면서 읽는 방법과 선택 버튼을 눌러 오토 스크롤 모드를 실행하여 읽는 두 가지 방법이 있습니다. 더 이상 읽을 내용이 없는 경우, 처음과 끝을 알리는 진동이 울리며, 메시지의 내용을 읽던 중 크라운을 돌리면 노티 목록으로  이동합니다.

※ 노티 화면: 4-5-6/2-6/3-5/1-2-3

※ 전달된 메시지가 없는 경우: 1-3-4-5/1-3-5/1-3-4-5점, 1-5점

나. 애플리케이션에 메시지 저장하기

메시지를 읽는 도중 저장이 필요한 경우, 선택 버튼을 길게 누르면 진동과 함께 닷 워치 애플리케이션에 해당 메시지가 저장됩니다.

다. 메시지 삭제하기

1) 전체 삭제하기

노티 목록 화면에서 홈 버튼을 3초 이상 짧은 진동이 울릴 때까지 길게 누르면 진동과 함께 메시지가 모두 삭제되며 메시지 없음을 뜻하는 none가 표시됩니다.

※ none: 1-3-4-5/1-3-5/1-3-4-5/1-5

2) 개별 삭제하기

메시지를 읽는 중 홈 버튼을 길게 누르면 진동과 함께 해당 메시지가 삭제되고 노티 목록으로 이동합니다.

3. 스톱워치

크라운을 홈 버튼 방향으로 두 번 돌린 후 선택 버튼을 누르면 스톱워치 대기 화면이 표시됩니다. 여기서 선택 버튼을 누르면 스톱워치가 시작되고, 한 번 더 누르면 일시 정지 됩니다.

스톱워치의 시간은 최대 6분 59초까지 가능하며, 점의 개수를 통해 셀1엔 분의 십의 자리를 셀2엔 초의 십의 자리를 셀3과 셀4에서는 초의 일의 자리를 표시합니다.

선택 버튼을 길게 누르면 대기 화면으로 이동하고 최대 시간이 지나면 초기화됩니다.

스톱워치는 일시 정지 후 다른 메뉴로 이동하는 경우, 초기화되며, 일시 정지하지 않고 이동하는 경우, 계속 시간을 카운트합니다.

※ 스톱워치 화면: 셀2: 4-5-6, 셀3: 1-2-3

4. 타이머

크라운을 홈 버튼 방향으로 세 번 돌린 후 타이머 화면에서 선택 버튼을 누르면 타이머의 대기 화면이 표시됩니다. 대기 화면에서 선택 버튼을 누르면 타이머가 시작되고, 한 번 더 누르면 일시 정지됩니다. 타이머의 최대 시간은 4분으로 점 한 개는 10초이고, 한 셀의 한 줄이 30초를 의미합니다. 셀1에 점1이 깜빡이다가 30초가 되면 1셀에 1-2-3점이 올라옵니다. 다음 셀1의 4점이 깜빡이다가 60초가 되면 셀1이 모두 올라옵니다.

타이머가 종료되면 진동과 함께 타임아웃을 뜻하는 화면이 표시되고, 알림은 홈 버튼을 눌러 종료할 수 있습니다. 타이머는 선택 버튼을 길게 누르거나 일시 정지 후 다른 메뉴로 이동하면 초기화되지만 일시 정지하지 않고 다른 메뉴로 이동하면 계속 시간을 카운트합니다.

※ 타이머 화면: 셀1: 1-2-3-4-6, 셀2: 1-3-4-6

※ 타임아웃: 셀3: 1-3-4-6, 셀4: 1-3-4-5-6

5. 메모

애플리케이션의 메모 기능을 통해 작성한 내용을 워치에서 확인할 수 있습니다. 홈 화면에서 크라운을 홈 버튼 방향으로 네 번 돌린 후 메모 화면에서 선택 버튼을 누르면 메모의 목록이 점의 개수로 표시됩니다. 셀2엔 번호의 십의 자리가 셀3과 셀4엔 번호의 일의 자리가 표시됩니다. 예를 들어, 8번 메모인 경우, 셀3에 1-2-3-4-5-6핀, 셀4에 1-4점이 표시됩니다. 크라운을 돌려 원하는 메모의 번호에서 선택 버튼을 누른 후, 터치 센서를 이용해 이동하면서 내용을 읽을 수 있습니다. 메모는 총 10개까지 저장 할 수 있으며, 저장된 메모가 없는 경우, none가 표시됩니다.

※ 메모 화면: 1-2-3-4-6/1-3-4-6/1-3-4-6/1-3-4-5-6
※ 저장된 메모 없음: 1-3-4-5/1-3-5/1-3-4-5/1-5

6. 그 밖의 기능

가. 전화 수신

전화가 오면, 닷 워치가 진동하며 전화가 왔음을 알려 줍니다. 이때 홈 버튼을 누르면 전화가 거절되고, 선택 버튼을 누르면 발신자의 정보를 확인할 수 있습니다. 발신자 정보는 모바일 디바이스에 저장된 이름이나 발신자의 전화번호가 나타납니다. 전화를 받거나 거절한 뒤에는 홈 화면으로 이동합니다. Android의 경우, 사용자의 모바일 기종이나 OS 버전에 따라 수신 및 거절 기능이 제한될 수 있습니다.

※ 전화 화면: 셀1에서 셀3엔 2-5점이 표시되고, 셀4엔 2-4점과 2-6점이 번갈아 표시됩니다.

나. 알람

애플리케이션에서 원하는 알람의 시간을 설정하면 워치는 설정된 시간에 진동과 함께 알람을 표시합니다. 왼쪽 두 셀엔 알람을 뜻하는 모양을 표시하고, 오른쪽 두 셀엔 알람의 번호가 핀의 개수로 표시됩니다. 알람은 선택 버튼을 누르거나 아무런 동작이 없으면 일시 정지되고, 일시 정지된 알람은 5분 후에 다시 울립니다. 홈 버튼을 누르면 알람이 종료되며 홈 화면으로 돌아갑니다. 예를 들어 4번 알람은 알람 모양(1-2-3-4-6점, 1-3-4-5-6점), 4번(1-2-4-5점)으로 표시됩니다.

다. 스마트폰 찾기

닷 워치가 스마트폰과 연동되어 있을 때 선택 버튼과 홈 버튼을 동시에 두 번 누르면 스마트폰에서 진동과 함께 소리가 울리며 위치를 알려 줍니다.

7. 설정하기

가. 워치 모드 변경

워치에서 홈 버튼, 선택 버튼, 홈 버튼을 순서대로 누르고, 선택 버튼을 길게 누르면 진동과 함께 촉각 모드 또는 점자 모드로 변경됩니다.

나. 반전 모드 변경

홈 화면에서 홈 버튼 두 번, 선택 버튼 두 번, 홈 버튼 두 번, 선택 버튼 두 번을 누르고, 선택 버튼을 길게 누르면 진동과 함께 변경됩니다. 버튼과 터치 센서의 위치, 크라운의 방향이 변경됩니다.

다. 시간 설정

모바일과 블루투스로 연결되어있는 경우, 시간 설정은 되지 않으며 짧은 진동이 두 번 울리며 설정할 수 없음을 알려 줍니다. 홈 버튼과 선택 버튼을 함께 길게 누르면 시간 설정 화면이 표시되고, 선택 버튼을 누르면 시간을 설정할 수 있습니다. 시간은 크라운을 돌려 일씩 이동하거나 터치 센서를 눌러 십씩 이동하면서 설정할 수 있습니다. 왼쪽 두 셀에서 시를 설정하고 선택 버튼을 눌러 같은 방법으로 분을 설정하고 선택 버튼을 누르면 시간 설정이 완료 됩니다.

※ 시간 설정 화면: 셀2: 1-2-3-4-6, 셀3: 1-3-4-5-6

라. 블루투스 신호

모바일과 연결하지 않고 사용하기를 원하는 경우, 블루투스 연결 상태 화면에서 선택 버튼을 길게 눌러 블루투스 신호를 끄거나 켤 수 있습니다. 모바일과 연결되어있는 경우, 블루투스 신호를 끄면 이상 동작할 수 있으므로 주의해 주세요.

※ 신호를 끈 화면: 2-5점, 2-5점, 2-5점, 2-5점

마. 초기화

1) 블루투스 초기화

워치를 다른 모바일과 연결하기 위해서는 워치에 저장되어있는 블루투스 기억의 초기화가 필요합니다. 홈 화면에서 크라운을 선택 버튼 방향으로 두 번 돌려 블루투스 연결 상태 화면에서 선택 버튼과 홈 버튼을 동시에 길게 누르면 진동과 함께 모든 핀이 올라왔다 내려가며 초기화가 완료됩니다.

2) 설정 초기화

시간, 워치 모드(점자, 촉각, 상하 반전), 시간 및 날짜 표시 방식, 출력 설정, 대기 시간, 블루투스 정보 등 모든 설정이 초기화됩니다. 워치의 전원이 꺼진 상태에서 선택 버튼과 홈 버튼을 함께 길게 누르면 전원이 켜지면서 초기화가 완료됩니다.

Ⅷ. 안전 및 취급 주의 사항

본 설명서의 내용은 모바일 디바이스의 통신사, 제품의 소프트웨어 버전, 모델의 사양, 사용자의 설정에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 제품을 원래의 목적 이외의 용도로 사용하지 마세요. 제품이 충격을 받으면 손상될 수 있으므로 주의하세요.

- 닷 워치는 건조한 상태를 유지하세요. 습기가 많은 곳에서 사용하거나 물에 젖을 경우 제품이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

- 먼지가 많은 곳에서 사용할 경우 이물질이 내부로 들어가 작동을 방해할 수 있습니다.

- 닷 워치 및 충전기에는 자석이 내장되어 있습니다. 다른 자석 제품이나 금속류에 가까이 두지 마세요. 제품 손상의 위험이 있습니다.

- 닷에서 제공하는 액세서리를 사용하세요. 정품이 아닌 제품을 사용하면 제품의 오작동을 유발할 수 있으며, 닷에서 제공하는 보증 서비스를 받지 못할 수 있습니다.

- 점자 셀이 움직이고 있을 때, 외부에서 압력을 가할 경우, 제품이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 고장이 아니므로 손을 떼고 다시 한번 시도해보시기 바랍니다.

- 제품을 뒤집어 사용할 경우, 올바른 점자를 표현하지 못할 수 있습니다.

- 더 나은 서비스 제공을 위해 일부 제품 사양이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

- 닷에서 제공한 구성품, 닷 워치 펌웨어 혹은 모바일 애플리케이션을 임의로 변경하거나 비공식 경로를 통해 제품에 적용하였을 경우, 제품에 손상을 유발하거나 오류가 발생할 수 있습니다. 이 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

- 닷 워치는 사용 중에 무선 전파 혼선이 발생할 수 있으므로 안전과 관련된 서비스는 지원할 수 없습니다.

- 닷 워치 충전 시, 제품 온도가 상승할 수 있으며, 배터리의 온도가 일정 수준 이상 높아지면 안전을 위해 충전이 자동으로 중지될 수 있습니다.

- 해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있습니다. 때문에 인명 안전과 관련된 서비스는 사용할 수 없습니다.

다음과 같은 상황에서 안전에 유의해서 사용하세요.

1. [번개 및 낙뢰 주의]

번개, 낙뢰가 심할 때는 제품 사용을 자제하고, 충전기와 전원을 분리하세요. 상해를 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.

2. [사용금지구역 주의]

비행기, 병원 등 제품 사용이 금지된 구역에서는 사용하지 마세요. 전자, 통신 제품이 전자파 영향을 받을 수 있습니다.

3. [분해 주의]

제품을 임의로 분해하거나, 충격을 주지 마세요. 감전, 누전 또는 화재의 위험이 있습니다. 제품 분해 시 보증 서비스를 받으실 수 없습니다. 제품 파손 혹은 고장 난 상태로 사용하지 마세요. 화재, 화상, 감전의 원인이 됩니다. 이 경우 가까운 서비스 센터를 방문하거나, 고객서비스센터에 문의하세요.

4. [전원 주의]

충전기의 USB 케이블을 USB 충전 장치에 흔들리지 않도록 바르게 꽂아 주세요.

케이블을 구부리거나, 잡아당기거나, 가열하거나, 절단하지 마세요. 케이블이 손상되어 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다. 충전기 위에 무거운 것을 놓지 마세요. 청소 시 USB 케이블을 빼고, 먼지는 깨끗이 닦아 주세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다. 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때는 충전기의 케이블을 분리하세요. USB 부분이 헐거울 때는 사용하지 마세요. 제품이 손상된 경우 발열 또는 발화의 원인이 될 수 있습니다. 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

5. [고온다습 주의]

제품을 고온 다습한 곳에서 사용하지 마세요.

제품에 물이 들어갔을 경우, 전원을 끄고, 충분히 말린 후 사용하세요. 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근, 이불, 전기장판, 카펫 위에 장시간 올려놓거나, 고온 다습한 환경에 두지 마세요. 외관이 변형되거나 고장, 또는 폭발할 수 있습니다. 제품 온도가 급격히 상승한 경우 제품 사용을 중지하시고, 서비스 센터로 문의하세요. * 작동 주변 온도: 0~40 oC

6. [화학물질 주의]

제품을 청소하기 위해 알코올, 벤젠 등의 화학약품을 절대 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다. 제품과 충전기에 이물질이 있으면 부드러운 헝겊으로 닦아 주세요.

7. [금속 및 자성 주의]

충전 단자를 목걸이, 열쇠, 동전, 못, 시계 등 금속에 가까이 두지 마세요. 금속 물체가 충전 단자 합선될 경우, 폭발의 위험이 있습니다.

8. [어린이/애완동물 취급 주의]

제품, 배터리, 부품 등은 어린이나 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하세요. 입에 넣거나 충격을 주면 감전 또는 전자파 노출 등의 위험이 있을 수 있습니다. 어린이나 애완동물이 제품, 배터리, 부품 등을 삼키지 않도록 보관에 주의하세요. 질식이나 폭발, 화재의 위험이 있습니다. 특히 애완동물이 배터리를 무는 경우, 배터리 연소 및 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

9. [위험지역 주의]

폭발 위험지역에서는 제품을 사용하지 마세요. 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

흔들리는 곳이나 경사진 곳 등, 고정되지 않은 곳에 두지 마세요. 떨어져서 부상의 원인이 될 수 있습니다.

10. [화재 주의]

사용 중이나 충전 중에 이불 등으로 덮거나 감싸지 마세요. 일반 쓰레기와 같이 버리지 마세요. 화재, 폭발, 환경 파괴의 원인이 됩니다.

11. [피부 손상 주의]

제품을 장시간 사용 시 제품 표면의 온도가 적정수준 이상 올라갈 수 있으며, 이 상태에서 오랜 시간 피부와 접촉을 할 경우 반점 및 색소 침착 발생 등 저온 화상의 우려가 있으므로 사용을 잠시 중단하세요. 외관의 도료가 벗겨지거나 제품 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 즉시 제품 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

12. [보관 주의]

장기간 사용하지 않을 때나 부재 시에는 충전기의 케이블을 콘센트에서 뺀 후, 안전한 곳에 보관하세요.

13. [배터리 주의]

제품을 고온 다습한 곳에서는 배터리가 잘 충전되지 않거나, 빨리 소모될 수 있습니다.

직사광선에 노출하거나 욕실과 같이 습도가 높은 장소에서 사용하지 마세요.

- 장시간 방치 후에 다시 사용하려면 완전히 충전한 후, 사용하세요.

- 강제적으로 배터리를 탈착 시 폭발할 수 있으니 주의하세요.

- 제품을 임의로 변경, 개조, 액체에 노출하지 마세요. 제품이 완전히 충전된 후에는 콘센트에서 충전기를 항상 분리하여 불필요한 전력 소비를 막으세요.

- 배터리 문제로 서비스 센터 방문 시 제품과 충전기를 지참해 주세요.

- 충전 중 제품에서 심하게 열이 나는 경우 장갑을 끼거나 신체가 아닌 다른 기구를 이용해 충전기와 시계를 분리하세요.

- 과열로 인해 제품에 손상이 발생할 수 있습니다. 이때 USB 코드를 뽑아주시고, 닷 공식 서비스 센터에 문의하세요.

Ⅸ. 구성품과 규격 및 특성

1. 구성품 소개

· 제품명 : 점자 스마트 워치 (닷 워치)

· 모델명 : DW-01

· 충전기 : 마그네틱 충전기

· 제조자 : 주식회사 닷

· 제조국: 대한민국

· 점자 설명서: 간편 사용 설명서

· 보증서

· 보호 스킨

* 닷 워치 본체 위에는 보호 스킨이 부착되어 제공되며, 여분의 보호 스킨이 함께 제공됩니다.

* 기본 구성품의 추가 구매 및 빠진 기본 구성품이 있거나 제품에 문제가 있는 경우, 제품 구매처 또는 주식회사 닷 홈페이지로 문의해 주세요. ( 홈페이지: www.dotincorp.com )

2. 규격 및 특성

[플랫폼]

· 무선 MCU 플랫폼

· 저전력 블루투스: LE 4.2

[출력]

· 출력: 4개의 셀 (24개 핀)

[특징]

· 2개의 버튼, 1개의 엔코더(크라운)

· 모터: Shaft Horizontal Vibration Motor

· 센서: 전면 터치센서

[배터리]

· 배터리: DC3.7V 400mAh 리튬폴리머 배터리

[충전기]

· 충전기: USB B Type DC5V Cradle Dock

[규격]

· 제품 본체 크기: 43.0 D x 12.5 T (mm)

· 밴드: 22.0 x 210(Small) / 250(Large) (mm)

· 충전기: 45.0 D x 7.0 T (mm)

[무게]

· 몸체: 27g

· 밴드: 8g

· 충전기: 20g

· 풀패키지 무게: 약 500g

[재료]

· 몸체: 6000 시리즈 알루미늄

· 밴드: 마그네틱 메쉬

· 충전기: 플라스틱

[색깔]

· 전면부: 은은한 흰색

· 측면부: 은색

· 밴드: 은색

· 충전기: 회색

[국가별 인증]

· 한국 : KC (인증번호 : R- CRM-D0T-DW01)

· 유럽 : CE2200 ROHS, WEEE

· 미국 : FCC (ID: 2AKDG-DW01)

· 중국 : SRRC (CMIT ID : 2017DJ2939)

· 일본 : TELEC (208-170092)

· 국제표준 : SIG Bluetooth